# Installazione del cavo motore

ATTENZIONE

Pericolo elettrico

Disattivare l'alimentazione prima di effettuare operazioni di regolazione o manutenzione.

1. Allineare il cavo del motore con i perni nel contatto dell'utensile.

2. Spingere delicatamente il cavo del motore verso la parte iniziale delle filettature.

3. Girare la maniglia (A) in senso orario per installare e bloccare il cavo del motore.

NOTA

Danno all'utensile

I perni di contatto verranno danneggiati in caso di mancato allineamento.

- Non usare una forza eccessiva per inserire il cavo del motore dell'utensile.