# Podmínky okolního prostředí

Tento standard se vztahuje na zařízení, jehož provoz je bezpečný přinejmenším za následujících podmínek:

- Vnitřní použití

- Nadmořská výška do 2 000 m

- Maximální relativní vlhkost 80 % při teplotě do 31 °C, klesající lineárně na relativní vlhkost 50 % při teplotě 40 °C

- Krátkodobé přepětí až do úrovní přepětí kategorie II POZNÁMKA: Tyto úrovně krátkodobého přepětí jsou typické pro zařízení z elektroinstalace budovy.

- V napájení ze sítě dochází k dočasným přepětím.

- Relevantní úroveň znečištění určeného prostředí (ve většině případů úroveň 2).

- Odchylky napájecího napětí ze sítě do ±10 % jmenovitého napětí.

- Na hlavním přívodu se typicky vyskytují přechodná napětí

- Krátkodobé přepětí až do úrovní přepětí kategorie II

- Úroveň znečištění 2