# Inštalácia kábla motora

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred nastavovaním alebo údržbou vypnite napájanie z elektrickej siete.

1. Vyrovnajte kábel motora s kolíkmi na kontakte nástroja.

2. Zľahka potlačte kábel motora smerom k začiatku závitov.

3. Otáčaním rukoväte (A) v smere hodinových ručičiek nainštalujte a zaistite kábel motora.

INFORMÁCIA

Poškodenie nástroja

Ak kontaktné kolíky nie sú vyrovnané, tak sa poškodia.

- Na zasunutie kábla motora nástroja nevyvíjajte príliš veľkú silu.