# Périodicité d'entretien

Dans des conditions normales d'utilisation, avec une charge de 80 % et une température maximale du moteur de 80 °C, entretenez l'outil selon les intervalles suivants :

Type d’outil | Périodicité d'entretien
--- | ---
Angle | Tous les 250 000 cycles.
Droit | Tous les 1 million de cycles ou une fois par an, selon la première éventualité.
Décalage | Tous les 1 million de cycles ou une fois par an, selon la première éventualité.

Si l'outil fonctionne dans des conditions plus rudes que celles indiquées ci-dessus, veuillez contacter le SAV local Atlas Copco pour obtenir des informations spécifiques sur les intervalles d'entretien.