# Intervalli di manutenzione

In condizioni di funzionamento normali, con un carico dell'80% e una temperatura massima del motore di 80 °C, eseguire la manutenzione dell'utensile ai seguenti intervalli:

Tipo strumento | Intervallo di manutenzione
--- | ---
Angolo | Ogni 250000 cicli.
Dritto | Ogni 1 milione di cicli o una volta all'anno, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.
Offset | Ogni 1 milione di cicli o una volta all'anno, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Se l'utensile opera in condizioni più difficili di quelle sopra indicate, contattare il centro di assistenza Atlas Copco locale per informazioni specifiche sugli intervalli di manutenzione.