# Okolité podmienky

Táto norma platí pre zariadenia, ktoré musia byť bezpečné pri nasledujúcich podmienkach:

- Použitie v interiéri.

- Nadmorská výška až do 2 000 m.

- Maximálna relatívna vlhkosť 80 % pri teplote do 31 ℃, klesajúca lineárne do 50 % relatívnej vlhkosti pri 40 °C.

- Prechodné prepätie až do úrovní kategórie prepätia II POZNÁMKA: Tieto úrovne prechodného prepätia sú typické pre zariadenia dodané z elektroinštalácie budovy

- Dočasné prepätie, ku ktorému dochádza na napájaní zo siete.

- Použiteľný stupeň znečistenia zamýšľaného prostredia (väčšinou stupeň 2).

- Kolísania napájacieho napätia zo siete až ±10 % menovitého napätia.

- Prechodové prepätie nachádzajúce sa bežne na sieťovom napájaní

- Prechodné prepätie až do úrovní kategórie prepätia II

- Stupeň znečistenia 2