# Forza laterale

La forza laterale può verificarsi se:

- una multipla, con due o più utensili fissati, non è fissata rispetto all'oggetto da assemblare.

- Per gestire la coppia di reazione si utilizza un unico utensile con una barra di reazione.

Se l'utensile e l'oggetto dell'assemblaggio sono bloccati nei rispettivi dispositivi di fissaggio, la forza sarà nulla o ridotta.

Se il supporto della bussola dell'utensile è esposto a una forza laterale, assicurarsi che tutte le parti coinvolte siano in grado di sopportare tale forza. Contattare il centro clienti Atlas Copco di zona per verificare che tutti i componenti siano in grado di gestire la forza laterale.