# Umgebungsbedingungen

Dieser Standard gilt für Ausrüstungen, deren Sicherheitsmerkmale für folgende Bedingungen ausgelegt sind:

- Einsatz in Innenräumen.

- Höhe bis zu 2.000 m.

- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C, linear abnehmend bis zu 50 % bei 40 ℃;

- Transiente Überspannung bis zum Überspannungsniveau der Kategorie II HINWEIS: Dieses Niveau für transiente Überspannung ist typisch für über die Gebäudeverkabelung versorgte Geräte.

- Kurzzeitige Überspannung an der Hauptstromversorgung.

- Geltender Verschmutzungsgrad für die vorgesehene Umgebung. (In den meisten Fällen Grad 2).

- Netzspannungsschwankungen bis zu ±10 % der Nennspannung.

- Schutz gegenüber typische Überspannungen in der Hauptstromversorgung

- Transiente Überspannung bis zum Überspannungsniveau der Kategorie II

- Verschmutzungsgrad 2