# Força lateral

Forças laterias podem ocorrer se:

- Um conjunto de duas ou mais ferramentas fixas não estiver fixo em relação ao objeto da montagem.

- Apenas uma ferramenta for utilizada com uma barra de reação para lidar com o torque de reação.

Caso a(s) ferramenta(s) e o objeto da montagem estejam travados em suas respectivas fixações, haverá pouca ou nenhuma força.

Caso o suporte do soquete da ferramenta seja exposto a forças laterais, confirme se todas as peças incorporadas podem resistir à força lateral. Entre em contato com a sua central de atendimento ao cliente local da Atlas Copco caso precise de ajuda para confirmar se todos os componentes podem resistir a forças laterais.