# Interwały konserwacji

W normalnych warunkach roboczych, przy 80% obciążeniu i temperaturze silnika 80°C, serwis narzędzia powinien odbywać się w regularnych odstępach czasu:

Typy narzędzia | Interwał konserwacji
--- | ---
Kąt | Co 250 000 cykli.
Prosty | Co 1 mln cykli lub raz w roku, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.
Offset [Przesunięcie] | Co 1 mln cykli lub raz w roku, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

Jeśli narzędzie pracuje w trudniejszych warunkach niż wymienione powyżej, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Atlas Copco w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat okresów konserwacji.