# Установка кабеля двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Перед регулировкой или техническим обслуживанием отключите подачу питания.

1. Выровняйте кабель двигателя со штифтами контакта инструмента.

2. Аккуратно прижмите кабель двигателя к началу резьбы.

3. Поверните рукоятку (А) по часовой стрелки, чтобы зафиксировать кабель двигателя.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение инструмента

Штифты контакта при неправильном выравнивании будут повреждены.

- Не прилагайте во время соединения кабеля для двигателя инструмента чрезмерного усилия.