# 환경적 조건

이 표준은 다음과 같은 조건 하에서 안전하도록 설계된 장비에 적용됩니다.

- 실내 사용

- 최대 2,000m의 고도.

- 최대 상대 습도 80%(최고 온도 31 °C 기준)에서 상대 습도 50%(40 °C 기준)까지 선형적으로 감소.

- 최대 과도 전압은 과전압 분류 II 수준에 도달합니다. 참고: 이러한 과도 과전압 수준은 건물 배선으로 부터 공급되는 장비에 일반적인 현상입니다.

- 전원 공급 장치에서 순간 과전압 발생

- 의도된 환경의 적용 가능한 오손도 (대부분의 경우 2도)

- 주전원 공급 전압 변동은 공칭 전압의 최대 ±10%입니다.

- 일반적으로 주전원 공급 장치에 존재하는 과도 과전압이 발생합니다.

- 최대 과도 과전압은 과전압 분류 II 수준까지 도달합니다.

- 오손도 2