# Wartungsintervalle

Bei normalen Betriebsbedingungen mit einer Last von 80 % und einer maximalen Motortemperatur von 80 °C ist das Werkzeug in folgenden Intervallen zu warten:

Werkzeugtyp | Wartungsintervall
--- | ---
Winkel | Alle 250.000 Zyklen.
Gerade | Jeweils nach 1 Million Zyklen oder einmal jährlich (je nachdem, was zuerst eintritt).
Offset | Jeweils nach 1 Million Zyklen oder einmal jährlich (je nachdem, was zuerst eintritt).

Wenn das Werkzeug unter belastenderen Bedingungen verwendet wird, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Servicecenter von Atlas Copco, um gesonderte Angaben zu Ihren Wartungsintervallen zu erhalten.