# Descripción general de la instalación

Esta herramienta puede instalarse utilizando los orificios para tornillos delanteros. Consulte los gráficos de dimensiones en ServAid para las dimensiones de instalación.

Tabla de par de torsión
Tornillo | Par de torsión [Nm] | Par de torsión [tf lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Aplique aceite en las partes roscadas del tornillo antes de apretar.

Utilice únicamente tornillos de la clase de resistencia 12.9 (DIN 912).