# Superaquecimento

A operação sob alto torque em juntas flexíveis com ciclos de tempo curtos pode levar ao superaquecimento e encurtar a vida útil da ferramenta. Entre em contato com o seu representante de vendas local da Atlas Copco caso precise de ajuda em simulações e cálculos antes de selecionar o modelo e tamanho da ferramenta. Forneça as seguintes informações para o cálculo do calor:

- Torque-alvo (Nm) - Velocidade durante o Rundown e durante o aperto (RPM).

- Ângulo de Rundown em rotações ou graus.

- Aperto final em graus.

- Tempo de ciclo - Segundos entre o início de cada aperto ou apertos por hora.