# Боковое усилие

Боковое усилие может возникать, если:

- Множество из двух или более фиксированных инструментов не фиксируется относительно предмета сборки.

- Один инструмент используется с реактивной штангой для принятия крутящего момента реакции.

Если инструмент(-ы) и предмет сборки заблокированы в соответствующих креплениях, силы не будет или она будет снижена.

Если держатель головки инструмента подвергается боковому усилию, убедитесь, что все входящие детали могут выдержать боковое усилие. Если вам нужна помощь, чтобы убедиться, что все компоненты могут выдерживать боковое усилие, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов Atlas Copco.