# Обзор установки

Для установки данного инструмента можно использовать отверстия для винтов в передней части. См. габаритные чертежи с монтажными размерами на сайте ServAid.

Таблица параметров момента затяжки
Винт | Момент затяжки [Нм] | Момент затяжки [футо-фунт]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Смажьте резьбу винтов перед затяжкой.

Используйте винты только класса прочности 12,9 (DIN 912).