# Querkräfte

Querkräfte können auftreten, wenn:

- mehrere (zwei oder mehr stationäre Werkzeuge) im Hinblick auf das Montageobjekt nicht fixiert sind.

- ein Einzelwerkzeug mit Gegenhalter verwendet wird, um das Reaktionsdrehmoment aufzufangen.

Wenn das Werkzeug und das Montageobjekt in ihren jeweiligen Halterungen arretiert sind, werden keine oder nur geringe Kräfte auftreten.

Sollte der Steckschlüsselhalter des Werkzeugs Querkräften ausgesetzt sein, müssen Sie sicherstellen, dass alle eingesetzten Teile der Querkraft standhalten können. Ihr lokales Kundencenter von Atlas Copco berät Sie gerne in der Frage, ob alle Komponenten für auftretende Querkräfte geeignet sind.