# Installationsöversikt

Verktyget kan installeras med hjälp av de främre skruvhålen. Se dimensionsritningar på ServAid för installationsdimensioner.

Momentbord
Skruv | Moment [Nm] | Moment [ft.lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Olja de gängade delarna av skruven före åtdragningen.

Använd endast skruvar med hållfasthetsklass 12.9 (DIN 912).