# Installera motorkabeln

VARNING

Elektrisk fara

Stäng av strömförsörjningen innan något justeras eller service utförs.

1. Justera motorkabeln med stiften på verktygskontakten.

2. Skjut motorkabeln försiktigt mot trådarnas början.

3. Vrid handtaget (A) motsols för att installera och låsa motorkabeln.

OBS

Skador på verktyget

Kontaktstiften skadas om de inte är inriktade.

- Använd inte överdriven kraft för att sätta in verktygets motorkabel.