# Przegląd informacji montażowych

Narzędzie to można zainstalować za pomocą przednich otworów na śruby. Wymiary montażowe podano na rysunkach wymiarowych w portalu ServAid.

Tabela momentów dokręcania
Śruba | Moment [Nm] | Moment [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1.7 | 1.25
M4 | 4.0 | 2.95
M5 | 7.5 | 5.53
M6 | 13 | 9.59
M8 | 30 | 22.13
M10 | 60 | 44.25
M12 | 110 | 81.13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206.52

Przed dokręceniem śruby należy pokryć jej gwintowaną część olejem.

Używać wyłącznie śrub o klasie wytrzymałości 12.9 (DIN 912).