# Fuerza lateral

Se puede producir fuerza lateral si:

- Un múltiple con dos o más herramientas fijas no está fijado con respecto al objeto de montaje.

- Se utiliza una única herramienta con una barra de reacción para manejar el par de reacción.

Si la(s) herramienta(s) y el objeto de montaje están bloqueados en sus dispositivos correspondientes, habrá poca fuerza o ninguna.

Si el soporte de boca de la herramienta está expuesto a fuerza lateral, asegúrese de que todas las piezas entrantes pueden manejar la fuerza lateral. Póngase en contacto con su centro de atención al cliente local de Atlas Copco si necesita ayuda para confirmar que todos los componentes pueden manejar la fuerza lateral.