# Aperçu de l’installation

Cet outil peut être installé en utilisant les trous de vis situés à l’avant. Voir les plans cotés sur ServAid pour les dimensions d’installation.

Tableau des couples de serrage
Vis | Couple [Nm] | Couple [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Huiler les parties filetées de la vis avant de serrer.

Utiliser uniquement des vis de classe de résistance 12.9 (DIN 912).