# Installation des Motorkabels

WARNUNG

Elektrische Gefahr

Schalten Sie vor Einstell- oder Wartungsarbeiten die Hauptstromversorgung ab.

1. Richten Sie das Motorkabel an den Stiften am Werkzeuganschluss aus.

2. Schieben Sie das Motorkabel vorsichtig bis zum Anfang der Gewinde.

3. Drehen Sie den Griff (A) im Uhrzeigersinn, um das Motorkabel zu installieren und zu sichern.

HINWEIS

Beschädigung des Werkzeugs

Die Kontaktstifte werden beschädigt, wenn sie nicht korrekt ausgerichtet sind.

- Führen Sie das Werkzeugmotorkabel nicht mit übermäßiger Kraft ein.