# Периодичность технического обслуживания

В нормальных условиях эксплуатации при нагрузке 80% и максимальной температуре двигателя 80 °C выполняйте техническое обслуживание инструмента со следующей периодичностью:

Тип инструмента | Периодичность технического обслуживания
--- | ---
Угол | Каждые 250 000 циклов.
Прямой | Каждые 1 миллион циклов или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.
Смещение | Каждые 1 миллион циклов или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если инструмент работает в более жестких условиях, чем указанные выше, для получения информации о периодичности технического обслуживания обратитесь в местный сервисный центр Atlas Copco.