# Condiciones medioambientales

Este estándar se aplica a equipos diseñados para ser seguros en las siguientes condiciones:

- Uso en interiores.

- Altitud máxima de 2000 m.

- Humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas máximas de 31 °C, con una disminución lineal hasta el 50% con una humedad relativa de 40 ℃.

- Sobretensión transitoria hasta los niveles de sobretensión de categoría II NOTA: Esos niveles de sobretensión transitorios son habituales en equipo alimentado mediante el cableado del edificio.

- Sobretensiones temporales que suceden en la red eléctrica.

- Grado de contaminación aplicable del entorno previsto. (grado 2 en la mayoría de casos).

- Fluctuaciones de voltaje del suministro eléctrico de hasta el ±10 % del voltaje nominal.

- Sobretensiones transitorias presentes normalmente en el suministro de red

- Sobretensión transitoria hasta los niveles de sobretensión de categoría II

- Grado de contaminación 2