# Force latérale

Une force latérale peut se produire si :

- Deux outils embarqués ou plus, ne sont pas fixés par rapport à l'objet à assembler.

- Un seul outil est utilisé avec un toc de réaction pour gérer le couple de réaction.

Si le ou les outils et l'objet à assembler sont bloqués dans leurs fixations respectives, la force sera nulle ou faible.

Si le porte-douille de l'outil est soumis à une force latérale, veiller à ce que toutes les pièces entrantes puissent supporter cette force. Contacter votre centre client Atlas Copco local si vous avez besoin d'aide pour vérifier que tous les composants peuvent supporter la force latérale.