# Installation du câble du moteur

AVERTISSEMENT

Danger électrique

Couper l’alimentation électrique avant de procéder au réglage ou à l’entretien.

1. Aligner le câble moteur avec les broches de contact de l’outil.

2. Pousser doucement le câble moteur vers le début des filetages.

3. Tourner la poignée (A) dans le sens horaire pour installer et verrouiller le câble moteur.

AVIS

Dégâts sur l’outil

Les broches de contact seront endommagées si elles ne sont pas alignées.

- Ne pas forcer de manière excessive pour insérer le câble moteur de l’outil.