# Warunki środowiskowe

Norma ta ma zastosowanie do urządzeń zaprojektowanych do bezpiecznej pracy w następujących warunkach:

- W pomieszczeniach.

- Wysokość użytkowania do 2000 m n.p.m.

- Maksymalna wilgotność względna 80% dla temperatur do 31 °C, zmniejszająca się liniowo do 50% wilgotności względnej w temperaturze 40 °C.

- Chwilowe przepięcie do poziomu kategorii przepięciowej II. UWAGA: Te poziomy przepięcia tymczasowego są typowe dla sprzętu zasilanego z okablowania budynku.

- Tymczasowe przepięcia na zasilaniu sieciowym.

- Mający zastosowanie stopień planowanego zanieczyszczenia środowiska (2 stopień w większości przypadków).

- Fluktuacje napięcia sieciowego do ±10% wartości znamionowej

- Przepięcia przejściowe typowe dla zasilania sieciowego.

- Chwilowe przepięcie do poziomu kategorii przepięciowej II

- Stopień zanieczyszczenia 2