# Intervaly údržby

Za běžných provozních podmínek, při 80% zatížení a maximální teplotě motoru 80 °C, provádějte servis nástroje v následujících intervalech:

Typ nástroje | Interval údržby
--- | ---
Úhel | Po každých 250 000 cyklech.
Rovný | Po každém jednom milionu cyklů nebo jednou ročně – podle toho, co nastane dříve.
Posun | Po každém jednom milionu cyklů nebo jednou ročně – podle toho, co nastane dříve.

Pokud nástroj pracuje v náročnějších podmínkách než výše uvedených, kontaktujte místní servisní středisko Atlas Copco pro informace o konkrétních servisních intervalech.