# Visão Geral da Instalação

Esta ferramenta pode se instalada usando os furos dos parafusos frontais. Consulte os desenhos dimensionais no ServAid para ver dimensões de instalação.

Tabela de torque
Parafuso | Torque [Nm] | Torque [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Lubrificar a rosca do parafuso antes de apertar.

Use somente parafusos com classe de resistência 12,9 (DIN 912).