# Siła boczna

Siła boczna może wystąpić, jeśli:

- Zespół z co najmniej dwoma zamocowanymi narzędziami nie jest zamocowany względem obiektu montażowego.

- Pojedyncze narzędzie jest używane z drążkiem reakcyjnym do przenoszenia momentu reakcyjnego.

Jeśli narzędzia i przedmiot montażu są zablokowane w odpowiednich uchwytach, siła nie wystąpi lub będzie niewielka.

Jeśli uchwyt gniazda narzędzia jest narażony na działanie siły bocznej, należy upewnić się, że wszystkie części składowe mogą wytrzymać działanie siły bocznej. Skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta Atlas Copco, jeśli potrzebujesz pomocy w potwierdzeniu, że wszystkie elementy mogą wytrzymać działanie siły bocznej.