# Instalar el cable de motor

ADVERTENCIA

Riesgo eléctrico

Apague el suministro eléctrico antes de realizar trabajos de ajuste o mantenimiento.

1. Alinee el cable de motor con las clavijas en el contacto de la herramienta.

2. Empuje suavemente el motor hacia el inicio de las roscas.

3. Gire la empuñadura (A) en el sentido de las agujas del reloj para instalar y bloquear el motor del cable.

AVISO

Daños en la herramienta

Las clavijas de contacto resultarán dañadas si no están alineadas.

- No aplique una fuerza excesiva para insertar el cable de motor de la herramienta.