# QST42-35MCTV-P10

## Electric angle nutrunner

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 电动工具信息
- 工具上的标识
- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 原产地
- 尺寸图

# 电动工具信息

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

# 工具上的标识

工具上可能会出现以下标识：

符号 | 名称 | 备注
--- | --- | ---
| 中国 RoHS - 危险物质限制令 | 此标志适用于中国市场。该产品所含物质超出了 RoHS 规定的限值。圆圈内标示了该产品的环保使用年限（以年为单位）。
| 警告 | 谨慎使用此设备。
| 说明 | 在使用产品之前，请先阅读产品说明。
| WEEE - 电子电气设备废弃物 | 产品的部件必须按照 WEEE 指令进行处理。
| EAC - 亚欧互认 | 该产品符合亚欧关税同盟的所有技术规范。
| KC - 韩国认证 | 该产品符合韩国的安全标准。
| 警告 | 灼伤危险。工具表面温度很高。
| 警告 | 电气危险。

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 应用

此产品用于安装和拆卸木制、金属制或塑料制的螺纹扣件。此产品还用于工业环境中旋转部件的扭矩和角度测量。

# 角度头型号的主要组件

指向并点击图片以查看更多信息：

1 | 斜齿轮
2 | 盖形螺母
3 | 夹具
4 | 扭矩传感器单元
5 | 齿轮单元
6 | 封罩
7 | 主板单元
8 | 电机
9 | 电缆连接器

# 环境条件

需要满足下列条件才能安全工作的设备，适合本标准：

- 室内使用。

- 最大海拔高度 2 000 m。

- 温度最高达 31 ℃ 时的最大相对湿度为 80%，温度为 40 ℃ 时，相对湿度呈线性递减至 50%。

- 瞬态过电压达到过电压 II 类水平 注意：这些瞬态过电压水平对于由建筑物布线供电的设备来说是典型的。

- 电源发生临时过电压。

- 预期使用环境的适用污染程度。（大多数情况下为 2 级）。

- 电源电压最大波动范围为标称电压 ±10 %。

- 瞬时过电压主要出现在电源上

- 瞬态过电压达到过电压 II 类水平

- 污染程度 2

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco 网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com 或 www.atlascopco.com。

如果这两个网站均未提供技术产品数据，请联系当地的 Atlas Copco 客服中心寻求帮助。

# 安装

# 安装要求

# 过热

如果在软接头处以高扭矩进行操作且循环时间较短，可能会导致过热并缩短工具的使用寿命。如果您在选择工具型号和尺寸之前需要模拟或计算方面的帮助，请联系您当地的 Atlas Copco 销售代表。请提供以下信息以进行热量计算：

- 目标扭矩 (Nm) - 旋入和拧紧时的速度 (RPM)。

- 旋入角度（以转数或度数表示）。

- 拧紧角度（以度数表示）。

- 循环时间 - 每次拧紧开始之间的间隔时间（以秒为单位），或每小时的拧紧次数。

# 压缩弹簧

如果工具中附带了多个压缩弹簧，则工具前部安装的弹簧最为坚固。任何其他弹簧均按未组装状态交付。

# 侧向力

以下情况可能会产生侧向力：

- 包含两个或以上固定式工具的组合件未相对于装配对象保持固定状态。

- 使用单个工具并采用反作用力臂来应对反向扭矩。

如果工具及装配对象分别被固定在各自的夹具中，则不会产生力或仅产生较小的力。

如果工具的套筒受到侧向力作用，请确保所有传入部件均能够承受该侧向力。如需确认所有组件是否都能承受侧向力，请联系您当地的 Atlas Copco 客户中心寻求帮助。

# 夹持

禁止夹持传感器、齿轮装置或电机装置。请仅使用尺寸图上标明的指定孔位进行夹紧。

# 电机连接头

电机连接器可沿两根轴转动 ± 150 度。

# 安装说明

# 初步考虑事项

警告

电气危险

调节或维修保养前务必关闭电源。

- 该工具旨在作为机器或机械组件使用。处理、安装和使用本产品的责任归属于 MTB（机床制造商）和最终用户。

- MTB 或现场负责人必须始终根据 ISO 13849-1 执行风险评估，以确定完整安装所需的性能水平。

- 该工具的安装、操作和保养必须只能由合格人员进行。

# 安装概述

可以使用前螺丝孔安装此工具。有关安装尺寸请参阅 ServAid 上的尺寸图。

扭矩表
螺丝 | 扭矩 [Nm] | 扭矩 [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1.7 | 1.25
M4 | 4.0 | 2.95
M5 | 7.5 | 5.53
M6 | 13 | 9.59
M8 | 30 | 22.13
M10 | 60 | 44.25
M12 | 110 | 81.13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206.52

拧紧前，请为螺钉的螺纹部分涂油。

只可使用强度等级为 12.9 (DIN 912) 的螺钉。

# 安装电机电缆

警告

电气危险

调节或维修保养前务必关闭电源。

1. 将电机电缆与工具触点上的销对齐。

2. 将电机线缆轻轻地推向螺纹起始处。

3. 顺时针转动手柄 (A) 以安装和锁定电机线缆。

注意

工具损坏

如未对齐，接触销将会受损。

- 不要使用过大的力来插入工具电机电缆。

# 维修

# 预防静电

产品和控制器内部的零部件对静电敏感。为了避免影响正常使用，确保在防静电的工作环境下对工具进行维护和保养。下图为相关的维修工作台示例。

# 维护说明

# 保养要求

保养工作必须由已经阅读《保养说明书》和/或接受过有关 Atlas Copco 工具保养培训的合格人员进行。

电机为密封装置，除 Atlas Copco Industrial Technique AB 工作人员之外，任何人不得擅自开启。如果确定电机有缺陷或需要进行保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Tools AB 进行更换。如果电机被 Atlas Copco 之外的其他任何人打开，则将不予保养。

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 预防性维护

# 维护间隔

在常规操作条件下，当负载为 80% 且电机最高温度为 80℃ 时，应按照以下间隔对工具进行维护：

工具类型 | 维护间隔
--- | ---
角度 | 每 250000 次循环。
直柄式 | 每 100 万次循环或每年一次（以先达到者为准）。
偏移 | 每 100 万次循环或每年一次（以先达到者为准）。

如果工具的操作环境比上述条件更为恶劣，请联系当地的 Atlas Copco 服务中心，了解具体的维护周期信息。

# 电机电缆预防措施

警告

电气危险

调节或维修保养前务必关闭电源。

1. 逆时针转动手柄 (A) 以松开电机线缆。

2. 拔出电机线缆。

# 清洁说明

设备应使用微湿的布/湿布擦拭。

只能用水清洁，而不应使用含有溶剂的清洁剂。

请联系您的 Atlas Copco 服务技术人员，他们会根据当前推荐以及您的特定工具提供清洁建议。

# 润滑说明

# 润滑

部件 | 润滑剂
--- | ---
斜齿轮 | Atlas Gear Grease 270
一般用途 | Grease LUBRA/K-HS

# 拆装说明

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。

# 角度头型号的回收信息

| 部件 | 备注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
1 | 斜齿轮 |  | 金属，钢
2 | 盖形螺母 |  | 金属，钢
3 | 夹具 |  | 金属，钢
4 | 螺钉 | 4 个 | 金属，钢
5 | 护盖 |  | 金属，锌
6 | 模块板 |  | 电子元件，WEEE
7 | 螺钉 | 2 个 | 金属，钢
8 | 电缆压盖 |  | 金属，铜
9 | 固定螺钉 |  | 金属，钢
10 | 模块板外壳 |  | 金属，锌
11 | 电缆压盖 |  | 金属，铜
12 | 滚针轴承 |  | 金属，钢
13 | 外壳 |  | 金属，钢
14 | 外壳 |  | 金属，钢
15 | 螺丝 |  | 金属，钢
16 | 驱动器 |  | 电子元件，WEEE
17 | 定子机壳 |  | 电子元件，WEEE
18 | 卡环 |  | 金属，钢
19 | 电缆轨 |  | 塑料，ABS/PA
20 | 螺钉 | 6 个 | 金属，钢
21 | 封罩 |  | 金属，锌
22 | 电缆压盖 |  | 金属，铜
23 | 螺钉 | 2 个 | 金属，钢
24 | 主板 |  | 电子元件，WEEE
25 | 挠性衬套 | 2 个 | 橡胶
26 | 螺丝 |  | 金属，钢
27 | 板 |  | 金属，钢
28 | 垫片 |  | 金属，钢
29 | 电缆 |  | 电子元件，WEEE
30 | 齿轮单元 |  | 金属，钢
31 | 电机 |  | 电子元件，WEEE