# Podłączanie kabla silnika

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie elektryczne

Przed przystąpieniem do regulacji lub serwisowania należy wyłączyć zasilanie sieciowe.

1. Umieścić kabel silnika prawidłowo względem styków złącza narzędzia.

2. Delikatnie pchnąć kabel silnika w stronę początku gwintu.

3. Obrócić uchwyt (A) w prawo, aby podłączyć i zablokować kabel silnika.

UWAGA

Uszkodzenie narzędzia

W przypadku braku prawidłowego zrównania styki złącza zostaną uszkodzone.

- Nie wywierać nadmiernej siły na kabel narzędzia podczas podłączania.