# Miljöförhållanden

Denna standard gäller för utrustning som är konstruerad för att vara säker under följande förhållanden:

- Användning inomhus.

- Höjd över havet upp till 2 000 m.

- Maximal relativ luftfuktighet 80 % för temperaturer upp till 31 ℃ minskande linjärt till 50 % relativ fuktighet vid 40 ℃.

- Övergående överspänning upp till nivåerna av överspänning kategori II OBS: Dessa nivåer av övergående överspänning är typiska för utrustning från byggnadens ledningar.

- Tillfällig överspänning som inträffar i nätströmmen.

- Tillämplig föroreningsgrad i den avsedda miljön (grad 2 i de flesta fall).

- Variationer i huvudspänningsmatning upp till ±10 % av märkspänningen.

- Transienta överspänningar finns normalt på nätspänningen

- Övergående överspänning upp till nivåerna av överspänning kategori II

- Förorening grad 2