# Condições Ambientais

Esta norma se aplica a equipamentos concebidos para serem seguros nas seguintes condições:

- Uso em locais abrigados.

- Altitude até 2.000 m

- Umidade relativa máxima de 80% para temperaturas até 31 ℃ com redução linear para 50% de umidade relativa a 40 ℃.

- Transientes de tensão até os níveis de sobretensão de categoria II OBSERVAÇÃO: Esses níveis de transiente de tensão são típicos de equipamentos alimentados pela instalação elétrica predial.

- Sobretensões temporárias que ocorrem na rede elétrica.

- Grau de poluição aplicável do ambiente pretendido (grau 2, na maioria dos casos).

- Variações na tensão da rede elétrica de até ±10 % da tensão nominal.

- Sobretensão temporária normalmente presente no fornecimento da rede elétrica

- Sobretensão transitória até os níveis de sobretensão de categoria II

- Grau de poluição 2