# Conditions environnementales

Cette norme s'applique à des équipements conçus pour fonctionner en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- Utilisation à l’intérieur.

- Altitude jusqu'à 2 000 m.

- Humidité relative maximum de 80 % pour une température maximale de 31 °C, diminuant de façon linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C.

- Surtension transitoire jusqu’au niveau de la surtension catégorie II REMARQUE : Ces niveaux de surtension transitoire sont typiques des équipements alimentés par le câblage du bâtiment.

- Surtension temporaire se produisant sur l’alimentation secteur.

- Degré de pollution applicable de l'environnement prévu (degré 2 dans la plupart des cas).

- Fluctuations maximales de la tension d’alimentation secteur de ±10 % de la tension nominale.

- Surtension transitoire typiquement présente sur l'alimentation secteur

- Surtension transitoire jusqu’au niveau de la surtension catégorie II

- Degré de pollution 2