# Sobrecalentamiento

Si se opera a un par alto en juntas blandas con tiempos de ciclo cortos se puede producir sobrecalentamiento y acortar la vida útil de la herramienta. Póngase en contacto con su representante de ventas local de Atlas Copco si necesita ayuda con simulaciones o cálculos antes de seleccionar el modelo y el tamaño de la herramienta. Proporcione la siguiente información para calcular el calor:

- Par objetivo (Nm): velocidad durante la aproximación y durante el apriet (rpm).

- Ángulo de aproximación en revoluciones o grados.

- Ángulo de apriete en grados.

- Tiempo de ciclo: segundos entre el inicio de cada apriete o aprietes por hora.