# Underhållsintervall

Under normala driftsförhållanden, med 80 % belastning och en maximal motortemperatur på 80 °C, ska verktyget servas med följande intervall:

Typ av verktyg | Underhållsintervall
--- | ---
Vinkel | Med 250 000 arbetscyklers intervall.
Raka | Med 1 miljon arbetscyklers intervall eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först.
Förskjutning | Med 1 miljon arbetscyklers intervall eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först.

Om verktyget används under tuffare förhållanden än de som anges ovan ska du kontakta ditt lokala Atlas Copco-servicecenter för information om specifika underhållsintervall.