# Intervalos de mantenimiento

En condiciones operativas normales, con una carga del 80 % y una temperatura máxima del motor de 80 ºC, realice el mantenimiento de la herramienta en los siguientes intervalos:

Tipo de herramienta | Intervalo de mantenimiento
--- | ---
Ángulo | Cada 250 000 ciclos.
Directo | Cada 1 millón de ciclos o una vez al año, lo que suceda primero.
Compensación | Cada 1 millón de ciclos o una vez al año, lo que suceda primero.

Si la herramienta se opera en condiciones más duras de las indicadas anteriormente, póngase en contacto con su centro de mantenimiento local de Atlas Copco para obtener información sobre el intervalo de mantenimiento específico.