# Underhåll och smörjning

Gasspjället, planetväxlar, nållager och kullager skall smörjas med fett när verktyget demonteras vid regelbundet underhåll. Molycote BR2 Plus ger långt smörjintervall.

1. Demontera motorn, se avsnittet Demontering och montering.

2. Rengör motordelarna och lägg på ett tunt lager luftsmörjningsolja på lamellerna och innerytorna på cylindern och ändplåtarna.

3. Montera motorn och se till att den går fritt. Tillsätt två droppar olja genom luftintaget och kör motorn på tomgång under 5–10 sekunder.

Silen i adaptern bör rengöras regelbundet för att förhindra kvävning som leder till förlorad kapacitet.