# Entretien et lubrification

La valve de commande, les engrenages planétaires, les roulements à aiguilles et les roulements à billes doivent être lubrifiés avec de la graisse lors du démontage de l'outil dans le cadre de la maintenance régulière. La graisse Molycote BR2 Plus permet d'espacer les lubrifications.

1. Démonter le moteur, voir le chapitre Démontage et remontage.

2. Nettoyer les pièces du moteur et appliquer une fine couche d'huile de lubrification pneumatique sur les aubes et sur la surface intérieure du cylindre, ainsi que sur les plaques d'extrémité.

3. Assembler le moteur et s'assurer qu'il tourne librement. Verser deux gouttes d’huile dans l’orifice d’admission d’air et faire tourner le moteur à vide pendant 5 à 10 secondes.

La crépine de l'adaptateur doit être régulièrement nettoyée pour éviter un étranglement qui pourrait entraîner une perte de capacité.