# Mantenimiento preventivo

No olvide realizar un mantenimiento preventivo cada 6 meses. Si se utiliza en servicio pesado o si no funciona correctamente, deberá mantenerse fuera de servicio con más frecuencia para su revisión.

Utilice detergentes que contengan isopropanol o acetona para limpiar las superficies de goma de la herramienta, como la empuñadura. No utilice disolvente MPK (metilpropilcetona).