# Solução de problemas

A tabela descreve os problemas mais comuns, possíveis motivos e como solucioná-los. Observe que algumas ações devem ser realizadas por oficina autorizada ou técnico de serviço qualificado.

Problema | Motivo possível | Ação
--- | --- | ---
A velocidade livre é muito lenta, a pressão nunca atinge o alvo. | Fluxo de ar muito baixo no sistema de ar pressurizado. | Há necessidade de mangueira mais curta para a unidade FRL e/ou com diâmetro maior. Consulte a proposta de instalação para obter mais informações.
A ferramenta entrou em contato com água. | O sistema de ar pressurizado contém água condensada. | Consulte as Recomendações de serviço para ambientes específicos.
A ferramenta não liga. | Não há fluxo de ar para a ferramenta. | Certifique-se de que a conexão de ar esteja ajustada corretamente.
| Motor engripado | *
Marcha lenta irregular | Pressão do ar instável | Certifique-se de que o regulador da pressão do ar esteja funcionando corretamente.
| Regulador gasto (LBB45) | *
Baixa potência | Baixa pressão do ar | Certifique-se de que a pressão do ar esteja ajustada corretamente.
| Mangueira de abastecimento de ar com comprimento ou dimensão incorreta | Certifique-se de que a conexão de ar esteja ajustada corretamente.
| Filtros bloqueados | Limpe ou troque o filtro grosso e fino
| Alta umidade do ar | Certifique-se de que o compressor esteja funcionando corretamente.
| Excesso de graxa na caixa de engrenagens | Certifique-se de que a quantidade de graxa esteja correta.
| Válvula de regulagem gasta | *
| Palhetas/motor gasto? | *
| Regulador gasto (LBB45) | *
Partida inesperada da ferramenta | Válvula de regulagem danificada | *
| Pino da válvula enroscado na posição de partida | Troque o pino e a guia
Vibrações | Broca gasta ou danificada | Troque a broca.
Carcaça do motor muito quente | Excesso de graxa na caixa de engrenagens | Certifique-se de que a quantidade de graxa esteja correta.
Som anormal | Graxa insuficiente na caixa da engrenagem | Certifique-se de que a quantidade de graxa esteja correta.
| Engrenagem danificada | *
| Rolamentos do motor gastos | *

*) Este serviço deve ser realizado apenas por oficina autorizada ou técnico de serviço qualificado.