# 安装钻机

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具配件或靠近操作现场时，务必佩戴耐冲击的眼部和面部护具。

小心

割伤风险

在更换配件时或维修工作期间，请保护双手免受钻头和其他尖锐物体的伤害。锋利的物体可以割到人体并造成伤害。

- 更换配件或开展维修时，应务必佩戴防护手套。

- 在启动工具前，先取下防护手套。

1. 摆放适合左侧或右侧操作的辅助手柄。

2. 在连接气源前需排空软管中气压。

3. 用夹具将钻头拧到位。匙形夹具使用回转键松紧夹具。无匙夹具用手进行操作。

   切勿钻出超过钻机额定容量的孔。

   运转期间，马达无需额外润滑。

4. 将工具连接至气源。

5. 须根据具体应用使用合适的钻速。

6. 按下工具触发器，可启动工具。

   在润滑时建议只使用由 Atlas Copco 推荐的润滑剂。