# Assemblaggio dell'anello distanziatore sul mandrino

1. Attaccare l'impugnatura dell'utensile a una morsa.

2. Svitare il mandrino e il gruppo ingranaggi

3. Inserire il mandrino e il gruppo ingranaggi sul collare. Fissare il collare a una morsa.

4. Rimuovere il mandrino con una chiavetta per mandrino.

5. Montare l'anello distanziatore sul gruppo ingranaggi.

6. Assemblare il mandrino e serrare con una chiavetta per mandrino.