# 드릴 설치

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

경고

작업을 하거나 근처에 있을 경우, 공구의 수리나 유지보수 시 혹은 공구의 부속품 교체 시에는, 항상 내충격 눈 및 안면 보호 장비를 착용하십시오.

주의

찔리거나 베이는 심각한 부상 위험

부속품을 교체할 때나 수리하는 동안, 드릴 비트와 다른 날카로운 물체로 부터 손을 보호하십시오. 날카로운 물체에 베이거나 부상을 입을 수 있습니다.

- 부속품을 교체 중이거나 수리할 때는 항상 보호 장갑을 착용하십시오.

- 공구를 시동하기 전에 보호 장갑을 벗습니다.

1. 오른손 또는 왼손 잡이 조작에 맞게 지지 핸들의 위치를 잡습니다.

2. 공기 공급을 연결하기 전에 공기 압력 호스를 빼냅니다.

3. 드릴 비트를 제자리에 놓고 척으로 조입니다. 키로 잠근 척은 회전 키를 사용하여 척을 조이거나 풉니다. 키리스 척은 손으로 조작됩니다.

   드릴의 정격 용량보다 큰 구멍을 드릴하지 마십시오.

   작업 중 모터를 추가로 윤활하지 않아도 됩니다.

4. 공기 공급부에 공구를 연결합니다.

5. 용도에 맞는 적절한 드릴 속도를 사용하십시오.

6. 공구를 시작하려면, 트리거를 누릅니다.

   윤활이 권장되면 Atlas Copco에서 권장되는 윤활유만 사용하십시오.