# Composants principaux et fonctions

Ce produit, ses fixations et ses accessoires sont destinés aux travaux de perçage, alésage et fraisage.

Repère | Composant | Fonction
--- | --- | ---
1 | Capot de mandrin | Garantit la précision tout en assurant une préhension confortable.
2 | Mandrin | Insère et maintient le foret (outil de coupe) en position.
3 | Bague entretoise | Utilisée pour démontrer le mandrin à clé
4 | Engrenage | Transmet le couple fourni par le moteur pneumatique.
5 | Gâchette | Démarre la perceuse avec une fonction de démarrage en douceur.
6 | Moteur pneumatique sans lubrification | Permet un environnement de travail plus propre.
7 | Poignée | Donne une préhension confortable sur le caoutchouc.
8 | Adaptateur d'entrée | Raccorde la perceuse à l'unité de traitement d'air (air comprimé).
9 | Échappement d'air orientable | Guide l'air froid en direction opposée à l'opérateur.