# Техобслуживание и смазка

Дроссельный клапан, планетарные редукторы, а также игольчатые и шариковые подшипники необходимо смазывать консистентной смазкой при разборке инструмента во время регулярного техобслуживания. Смазка Molycote BR2 Plus обеспечивает длительные интервалы между операциями смазки.

1. Разберите двигатель (см. раздел «Разборка и сборка»).

2. Очистите детали двигателя и нанесите аэрозольным методом тонкий слой масла на лопасти и на внутреннюю поверхность цилиндра, а также на торцовые крышки.

3. Соберите двигатель и убедитесь, что он свободно вращается. Добавьте две капли масла через отверстие для впуска воздуха и запустите двигатель на скорости холостого хода на 5–10 секунд.

Следует регулярно очищать сетчатый фильтр в адаптере, чтобы предотвратить его засорение, которое ведет к потере мощности.